비구조요소(외부치장벽돌) 내진안전확인 검토요청서

구분			내용								비고
공사명
2. 현장주소
3. 건물용도
4. 건물최고높이			GL.+ . m
5. 치장벽돌마감 최고설치높이			GL.+ . m
6. 치장벽돌 규격			사양		중공벽돌			( )			구멍을 가진 경우는 “중공벽돌”에 V표시.
					비중공벽돌			( )
			치수		가로			㎜			표준벽돌규격(190㎜×90㎜×57㎜)은 기재 불필요.
					세로			㎜
					두께			㎜
7. 콘크리트면에서 외부마감(바깥)면까지 거리 (단열재두께)			㎜ (단열재두께 : ㎜)
8. 연결 철물 선택 [해당시 “V”표시]		단열재가 있는 경우							단열재가 없는 경우
		일반 C형 ( )				특허 C형 ( )			일반 I형 ( )			일반 L형 ( )
9. 인방 부분 계획		L형강 앵글 인방 (숨김형)							캔틸레버 콘크리트 인방 (노출형)
		L앵글 치수		높이(H)			㎜
				길이(L)			㎜
				두께(T)			㎜
				구멍높이(hh)			㎜
				구멍간격(@)			㎜
		앵커 볼트		강종(재질)			STS304		캔틸레버 콘크리트	돌출길이(L)			㎜
				나사부직경(M)			M			두께(T)			㎜
				묻힘부직경(D)			D		철근	철근직경			D
				묻힘깊이(hef)			㎜			철근간격			@ ㎜
9. 건물 콘크리트 벽체 압축강도							MPa
추가 자료	구조계산서(건물)★						필수
	지반조사보고서★						제공요망, 없으면 불리한 계수를 적용함.
	사업자등록증★						전자세금계산서 담당이메일 기재본
의뢰인 성함 / 연락처 / 이메일 (선택)							/ 010- - / @ .
안전확인서류가 필요한 기한(긴급시 작성)							년 월 일

※ 작성 후 보내실 곳 : corestruc@daum.net

※ 상기 내용 제공시 가검토 진행가능함.

가검토 결과에 따라 본검토 진행가능 여부를 알려드립니다.. 이후 본검토 진행의사를 전화, 문자 또는 이메일로 주시면 착수합니다.

본검토 완료후 대금청구서를 드리고, 입금 확인된 후에 안전확인서 및 구조검토계산서를 PDF문서로 이메일 전송하여 드립니다.