비구조요소(콘크리트 파라펫) 내진안전확인 검토요청서

구분		내용					비고
공사명							구조계산서(건물) 또는 안전확인서(건물) 제공시 기재 불필요.
2. 현장주소
3. 건물용도
4. 건물 전체 크기		가로 폭 (지상층)			. m		건축도면(평・입・단면도) 제공시 기재 불필요.
		세로 폭 (지상층)			. m
		건물 최고높이			GL.+ . m
5. 파라펫		파라펫 최고높이			GL.+ . m		지표면(GL.)~파라펫 상단 높이.
		크기	높이(H)		㎜		바닥슬래브로부터 통상 1300 이상.
			두께(T)		㎜		통상 150 이상.
		마감재	외부				ex) 화강석(Thk.30)+단열재
			내부				ex) 마감몰탈(THK.24)+페인트
		배근 방법	복배근		( )		해당 배근방법에 V표시. 아래 “배근방법 예시” 참조
			단배근		( )
		배근	수직철근		D @		D(철근직경)@(철근간격) ex) D10 @200
			수평철근		D @
		콘크리트 압축강도			MPa		ex) 24 MPa
6. 파라펫 설치층 바닥용도 (선택)		일반옥상			( )		해당 용도에 V표시.
		주차장			( )
7. 파라펫 설치층 바닥마감 두께(Tc)					㎜		무근콘크리트 등. ex) 100㎜ 우레탄 또는 구체방수만 시공시 공란.
배근 방법 예시	복배근					단배근
추가 자료	구조계산서(건물)★			필수
	건축도면(설계개요, 평·입·단면도)★			필수
	지반조사보고서★			제공요망, 없으면 불리한 계수를 적용함.
	사업자등록증★			전자세금계산서 담당이메일 기재본
의뢰인 성함 / 연락처 / 이메일 (선택)				/ 010- - / @ .
안전확인서류가 필요한 기한(긴급시 작성)				년 월 일

※ 작성 후 보내실 곳 : corestruc@daum.net

※ 상기 내용 제공시 가검토 진행가능함.

가검토 결과에 따라 본검토 진행가능 여부를 알려드립니다. 이후 본검토 진행의사를 전화, 문자 또는 이메일로 주시면 착수합니다.

본검토 완료후 대금청구서를 드리고, 입금 확인된 후에 안전확인서 및 구조검토계산서를 PDF문서로 이메일 전송하여 드립니다.