비구조요소(외장석재마감) 내진안전확인 검토요청서

구분		내용										비고
공사명												구조계산서(건물), 안전확인서(건물), 건축도면 제공시 기재 불필요.
2. 현장주소
3. 건물용도
4. 건물최고높이		GL.+ . m
5. 석재마감 최고설치높이		GL.+ . m
6. 석재 최대치수		가로		㎜				7. 석재 종류		화강석 또는 기타( )		석재종류에 기타( )에 미기재시 화강석으로 검토함.
		세로		㎜
		두께		㎜
8. 콘크리트면에서 외부마감(바깥)면까지 거리 (단열재두께)		㎜ (단열재두께 : ㎜)
9. 앵커프레임 부속품규격		앵커프레임 구성타입							Type-			다음페이지 그림을 참조하시고, 해당내용이 없는 경우는 전화문의.
		핀촉			강종(재질)				STS304			조정판 일체식 T바형인 경우는 석재고정부의 두께(Te)와 돌출부높이(H) 기재. 미기재시 핀촉으로 검토
					직경(Ø or Te)				Ø4.0㎜ or Te= ㎜
					길이(L or H)				L=40㎜ or H= ㎜
		조정판			강종(재질)							조정판 일체식 T바형인 경우는 재질은 알루미늄(A6063-T5 또는 T6)으로서 시험성적서(강도) 첨부하여 제공요망.
					폭(W)				㎜
					길이(L)				㎜
					두께(T)				㎜
		근각 볼트			강종				STS304
					직경(M)				M9.5 (3/8“)
		앵글			강종(재질)
					폭(W)				㎜
					길이(L)				㎜
					높이(H)				㎜
					두께(T)				㎜
		단열 구간 지지 철물			강종(재질)
					형식 ⁀ 택일 ‿	스트롱 앵커형			직경(D)		D
						말굽형		전체	폭(W)		㎜
									길이(L)		㎜
									높이(H)		㎜
									두께(T)		㎜
								다리	길이(L₁)		㎜
									바깥높이(he)		㎜
									안쪽높이(hi)		㎜
						원통형			외경(D)		D
									길이(L)		㎜
									두께(T)		㎜
						기타			별도 제공요함.
		앵커 볼트			강종(재질)				STS304			3/8“ 규격은 M9.5로 함. 묻힘부직경은 콘크리트내 묻힘부 외경. 묻힘깊이는 콘크리트내 설치되는 깊이.
					나사부직경(M)				M
					묻힘부직경(D)				D
					묻힘깊이(hef)				㎜
10. 콘크리트압축강도			MPa									구조계산서(건물) 제공시에는 기재 불필요.
추가 자료	구조계산서(건물)★						필수
	지반조사보고서★						제공요망, 없으면 불리한 계수를 적용함.
	사업자등록증★						전자세금계산서 담당이메일 기재본
의뢰인 / 연락처 / 이메일 (선택)							/ 010- - / @ .
안전확인서류가 필요한 기한(긴급시 작성)							년 월 일

※ 작성 후 보내실 곳 : corestruc@daum.net

※ 국가표준시방서에 따라 핀촉, 볼트류, 앵커류는 STS304로 설치하여야 하고, 에폭시본드는 사용하여서는 안됩니다.

※ 상기 내용 제공시 가검토 진행이 가능합니다.

가검토 결과에 따라 본검토 진행가능 여부를 알려드립니다.. 이후 본검토 진행의사를 전화, 문자 또는 이메일로 주시면 착수합니다.

본검토 완료후 대금청구서를 드리고, 입금 확인된 후에 안전확인서 및 구조검토계산서를 PDF문서로 이메일 전송하여 드립니다.

[앵커프레임의 부속품규격]

Ⅰ. 앵커프레임 대표유형

Ⅱ. 앵커프레임 부속품 규격기재 안내

1. 조정판

2. 앵글

3. 단열구간 지지철물

1) Type-B,D 단열구간-스트롱앵커

2) Type-C 단열구간-PAC공법앵커

3) Type-E 단열구간-말굽형