비구조요소(수배전반/분전반/MCC판넬 등 전기제어반) 내진안전확인 검토요청서

구분				내용
공사명				OO신축공사
2. 현장주소				OO시 OO구 OO동 OO-OO
3. 장비 명칭/규격/설치계획
	구분			①	②			③				④		⑤
	장비명칭			소방MCC-1(예시)
	설치위치			지하2층
	장비규격	정면폭 B		1500 mm
		측면폭 D		600 mm
		높이 H		2400 mm
		중량 kg		300 kg
	앵커설치계획	앵커개수		4개
		앵커규격		M16
		앵커강종		강도등급 4.6
		앵커위치	x	50 mm
			y	30 mm
		콘크리트 묻힘깊이		75 mm
추가 자료		구조계산서(건물)★				필수
		건축도면(설계개요+평·입·단면도 또는 전부)★				필수
		지반조사보고서★				제공요망, 없으면 불리한 계수를 적용함.
		사업자등록증★				전자세금계산서 담당이메일 기재본
의뢰인 성함 / 연락처 / 이메일 (선택)						성함					연락처		이메일
						OOO					010-XXXX-XXXX		XXX@XXXX.XXX
안전확인서류가 필요한 기한(긴급시 작성)						202X	년		XX	월	XX	일

※ 작성 후 보내실 곳 : corestruc@daum.net

※ 상기 내용 제공시 가검토 진행이 가능합니다.

가검토 결과에 따라 본검토 진행가능 여부를 알려드립니다. 이후 본검토 진행의사를 전화, 문자 또는 이메일로 주시면 착수합니다.

본검토 완료후 대금청구서를 드리고, 입금 확인된 후에 안전확인서 및 구조검토계산서를 PDF문서로 이메일 전송하여 드립니다.

■ 장비규격 및 앵커설치계획 치수 작성시 참조

입력 예시 [참조]

.  끝.